Как избежать увлажнения порошковой краски?
Увы, потребители порошковой краски часто забывают, что перепады температур и повышенная влажность воздуха вызывают появление конденсата и увлажнение краски. Последствия - продукт испорчен.
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Как избежать нежелательных проблем?
Акклиматизация краски - обязательный этап перед вскрытием упаковки. Если температура в месте хранения краски значительно отличается от температуры на участке окраски, следуйте простым правилам:
✔не открывайте коробки с краской сразу после получения.
✔помещаем в закрытом состоянии продукт возле линии окрашивания на 24 часа, а лучше на все 48
За это время краска акклиматизируется и будет 100%  готова к “употреблению”

Ещё один раз закрепим:
· Привезли
· [bookmark: _GoBack]Акклиматизировали
· Открыли

Следуйте простому алгоритму и порошковая краска будет всегда свежа и легка!
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